<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CryptLoad>
  <Router name="US-Robotics USR808054 (FW 1.67) - PPPoE" />
  <Command method="Auth" action="" />
  <Command method="Get" action="status.cgi">
    <Parameter name="dhcp" value="2" />
  </Command>
  <Command method="Get" action="status.cgi">
    <Parameter name="dhcp" value="3" />
  </Command>
</CryptLoad>